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第1章 [bookmark: _Toc188638777][bookmark: _Toc137661576]沾化恒业智慧表务改造项目水表井采购
公开询比采购公告
[bookmark: _Toc9321]1、项目信息
[bookmark: OLE_LINK8]1.1 项目名称：沾化恒业智慧表务改造项目水表井采购
1.2 项目编号：SDSWGC-ZHHEZHBW-202601     
1.3 项目地点： 滨州沾化   
1.4 最高投标限价：最高限价85.68.00万元。
1.5 采购范围：详见采购清单。
[bookmark: OLE_LINK15]1.6 工期/交货/服务期限： 合同签订之日起5个月，详见第四章合同条款及附件。
[bookmark: _Toc188638778][bookmark: _Toc25644][bookmark: _Toc137661577]2、供应商资格要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]2.1供应商应为中华人民共和国境内的独立企业法人或其他组织；
[bookmark: OLE_LINK5]2.2供应商不得存在下列情形之一：
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书；
(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；
(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
(4)与本采购项目的采购人同为一个法定代表人；
(5)与本采购项目的采购人存在控股或参股关系；
(6)被依法暂停或者取消投标资格；
(7)在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
(8)被国家市场监督管理总局在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；
(9)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
(10)法律法规规定的其他情形。
2.3本次询比不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc137661578][bookmark: _Toc188638779]3、询比文件的获取
3.1获取时间： 2026年 9 月20 日9:00至 2026 年 9 月 22 日17:00（报名截止时间）前须将营业执照、“信用中国”网站查询、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书盖章发送至邮箱：807185847@qq.com。邮件中请注明“项目名称、公司名称、联系人、联系电话、邮箱”。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。
3.2获取方式：采购文件（电子文件）免费获取（联系电话：0531-66570892），经采购人查验报名资料合格后将采购文件电子版发送供应商提供的邮箱内。 
[bookmark: _Toc188638780][bookmark: _Toc137661579][bookmark: _Toc22992]4、响应文件的递交
4.1响应文件递交的截止时间为 2026 年9 月 28 日 10时30分，地点为济南市历城区港源四路567号一楼101室。
[bookmark: _GoBack]4.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
[bookmark: _Toc188638781][bookmark: _Toc32482]5、公告发布
本次询比公告同时在山东水文水环境科技有限公司官网(http://www.sdswshj.com/)上发布上发布,因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。
[bookmark: _Toc137661581][bookmark: _Toc188638782][bookmark: _Toc2285]6、联系方式
采购人： 山东水文水环境科技有限公司 
地  址： 济南市历城区港源四路567号一楼  
联系人： 张营 
联系电话： 15063375591 


沾化恒业智慧表务水表井采购
公开询比采购报名回执


山东水文水环境科技有限公司 (采购人名称）：

贵方      年    月    日发出的沾化恒业智慧表务水表井采购公开询比采购公告收悉。我方愿意参加该项目，将按时递交应答资料，并声明自愿承担相关保密责任，如有泄密行为，将承担相应责任。
联系人：
联系地址：
联系电话：
E-mail：
特此回复。



                                   （确认方单位名称及盖章）

2026年     月     日





[bookmark: _Toc188638789][bookmark: _Toc15159]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc137661583][bookmark: _Toc188638790][bookmark: _Hlk518645910]一、供应商须知
1、报价要求
1.1 供应商应遵照第六章《响应文件格式》的要求进行报价。响应报价应包括第五章《技术标准及要求》中所要求的全部费用，只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了完成该项目的各种费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
1.2 供应商编制报价时应充分考虑项目的总体情况以及影响报价的其他要素，并对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。采购人不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被否决。
1.3 当单价与总价不一致时，以单价修正总价。报价中不得包含询比文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。报价中也不得缺漏询比文件所要求的内容，否则，评标时将有效响应文件中该项内容的最高价计入其总报价。
1.4 本项目最高投标限价人民币 85.68.00万元，报价超过最高投标限价的投标无效。
2、询比费用：无论询比过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加询比有关的全部费用。
3、响应文件的有效期：自报价截止日期起180天。
[bookmark: _Toc965][bookmark: _Toc188638791][bookmark: _Toc137661584]二、响应文件组成
1、封面；
2、报价函；
3、法定代表人身份证明、授权委托书；
4、资格证明文件；
5、分项报价表；
6、商务条款偏离表；
7、技术偏离表；
8、详细的技术响应方案和服务承诺；
9、询比文件要求的其他资料。
[bookmark: _Toc11635][bookmark: _Toc137661586][bookmark: _Toc188638792]三、响应文件制作、密封、标识和递交
1、响应文件一式四份。其中正本一份，副本二份，电子版文件1份（正本盖章扫描件，PDF格式，光盘或U盘）。如果正本和副本不符，应以正本为准。正本必须用不褪色的墨水填写或打印，副本可以是正本的复印件。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”。
2、响应文件应采用A4规格、左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订。对于比较大的图表可使用A3规格纸张，但须将A3纸折叠成A4纸大小并统一装订。
3、响应文件不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字并盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
4、响应文件须密封封装。封口处应有供应商法定代表人或授权代表的签字或供应商单位公章。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称，并注明“正本”或“副本”或“电子版”字样。
5、响应文件必须在投标截止时间前由供应商代表当面递交至本询比文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式。在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。
[bookmark: _Toc20317][bookmark: _Toc137661588][bookmark: _Toc188638793]四、评审
1、评审小组
[bookmark: _Hlk187074589]评审小组由3人（含）以上单数组成。
2、综合评审
（1）评审小组对供应商实行“资格后审”。
（2）初步评审：对供应商进行资格审查和对响应文件的响应性进行审查。
（3）详细评审：采用经评审的综合评分法，以价格为主要因素，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，评审小组按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐不超过3名成交候选供应商，并编写评审报告。经评审的投标价相等时，响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组根据技术方案、人员能力等情况确定顺序。
具体评审标准见“第三章 评审办法”。
[bookmark: _Toc188638794][bookmark: _Toc11055]五、响应异常处理原则
公开询比采购，若递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商仅有2家时，可转为与其谈判采购；仅有一家时重新进行招标。
[bookmark: _Toc137661590][bookmark: _Toc188638795][bookmark: _Toc14261]六、采购项目废标
1、在评审过程中，评审小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
2、项目废标后，采购人将依法重新组织采购。
[bookmark: _Toc17440][bookmark: _Toc188638796][bookmark: _Toc137661589]七、瑕疵滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。
[bookmark: _Toc4888][bookmark: _Toc137661591][bookmark: _Toc188638797]八、合同、履约及验收
1、成交通知书
确定成交供应商后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力等因素外，成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
2、签订合同
（1）成交供应商须在成交通知书中规定的时间内，按照询比文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商与采购人双方不得签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
（2）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名次之的候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc188638798]
第三章  评审办法
本次评审采用经评审的综合评分法。以价格为主要因素，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，评审小组按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐不超过3名成交候选供应商，并编写评审报告。经评审的投标价相等时，响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组根据技术方案、人员能力等情况确定顺序。
采购人将确定排名前1名成交候选人为成交人。若本项目的排名前1名成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。
在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
[bookmark: _Toc188638799][bookmark: _Toc27379]一、容错机制
本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：
（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。
（2）报价有算术错误。
（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。
（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。
（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且询比文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。
（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商作出必要澄清且符合法律法规要求的其它事项。

[bookmark: _Toc188638800][bookmark: _Toc28873]二、评审办法
	评价内容
	评审标准

	报价得分（60分）
	最高分不超过60分，报价得分按照评审委员会确认后的最终报价由低到高排序，最低报价者得60分，其余供应商得分按其报价与最低报价的比例计算得出，保留两位小数。计算公式为：（最低报价/该供应商报价）×60。

	详细的技术响应方案和服务承诺
	25分
	供应商组织机构，供货服务及质量保证措施能做到方案健全，优得25-20分，良得20-10分，一般得10-0分。

	近三年财务报表
	3分
	财务报表为加盖公章且连续3年盈利得3分，2年盈利得2分，1年盈利的1分，未按照要求提供得0分。

	
企业业绩
	

12分
	自2023年1月1日至今(近三年)已承接的同类项目，每项得4分。
须同时提供同一项目合同原件或复印件加盖公章。 同类项目承接时间以合同签订时间为准。



异常报价处理：报价低于其他供应商平均价30%需提供成本合理性说明，否则视为无效



















第4章 [bookmark: _Toc188638804][bookmark: _Toc25604] 合同条款

合同编号： 【                 】




沾化恒业智慧表务项目
水表井采购合同

甲方（买方）： 山东水文水环境科技有限公司	 法定代表人： 姬铭	 住所地： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区港
源四路 567 号一层            
身份证号/统一社会信用代码： 91370102163051232K    
联系方式： 0531-82955782     
乙方（卖方）：                                  
法定代表人：                                                 
住所地：                              
身份证号/统一社会信用代码：                   

联系方式：                                    
4


甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，基于平等互利的原则，经双方友好协商，达成协议如下：
一、项目概况
1.项目名称：沾化恒业智慧表务项目水表井采购
2.送货地点： 沾化恒业湖
二、关于采购产品的具体约定
详见附件一《货物清单明细及报价单价清单》
三、合同价格及结算方式
1.本合同采用【固定单价合同】价格形式，具体以甲方签字验收确认的供货清单中最终实际合格供货量结算。本合同含增值税的暂定合同价为人民币【大写：】（小写：），增值税税率【13%】，增值税税额为人民币【大写：】（小写：），不含增值税暂定合同价为人民币【大写：】 （小写：）。
本合同固定单价是指：乙方按照甲方需要完成材料供应、运输（出厂装车由乙方负责，目的地卸货由甲方负责）、现场保管、提供技术援助、指导等工作内容，甲方所需支付的全部费用。包括但不限于材料价格、运费、税费、运输保险费、装车费、技术援助指导、因质量问题引起的更换和退货等费用，并已充分考虑价格波动及各类风险因素。本合同实行固定单价，除甲方要求变更规格、品种等调整外，其他情况不予调整。
2.结算方式：
☑按【双方约定】结算支付。
【分批次发货、甲方按收货数量50个进行一次结算，支付本批次供货金额的50%。且乙方提供对应货物价值总额增值税专用普通发票【税率13 %】，最后一批货供货完成1个月内支付总供货金额的80%；最后一批货供货完成3个月内支付总供货金额的97%。质保期自工程完工验收合格之日起二年或最后一批货到现场24个月，以先到为准，质保期满无质量问题付清剩余3%质保金。
3.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。
四、关于供货方式的相关约定
1.供货周期： 共计150日历天。供货周期内乙方接到甲方通知（附件二）后 2 日内发货，甲方应在供货周期内向乙方下发所有供货通知。
2.乙方根据甲方书面通知要求，按时按量供货至甲方指定地点。交货时，乙方应向甲方提供完整的、符合国家法律法规和行业标准规定的技术资料及相关合格证明文件。
3.乙方应采用符合国家、行业标准的方式方法对合同材料进行妥善包装，凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其他原因，致使货物遭到损坏、丢失或质量下降，由乙方承担责任。
五、质量标准
（一）引用标准
《纤维增强塑料化工设备技术规范》 HG/T 20696
《玻璃钢管和管件选用规定》 HG/T 21633
《给排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069
（二）材料及制造要求
1、基体材料：
树脂：耐腐蚀不饱和聚酯树脂（间苯型或乙烯基酯树脂），耐酸碱及污水腐蚀。
增强材料：无碱无捻直接纱，无碱玻璃纤维短切毡及无碱布，层间结合紧密无分层。添加剂：防紫外线老化胶衣树脂（整体涂刷，颜色常州天马海灰色）、抗紫外线剂（用于露天部分）。
2、成品水表井井底需要加大加厚，底板外径需要大于成品井井筒直径，并使用加强筋板进行固定，埋地覆土时给成品水表井向下的压力，防止因地下水丰富造成成品井上浮移位。
3、盖板及井体要求：收口一体式成品玻璃钢井壁厚均匀且最小壁厚不得低于8mm，盖板及井体外露部分必须添加防紫外线老化色糊，色糊添加量不得低于树脂含量的3%。
①接口法兰直径取决于内输水管口径，并配套相应口径密封胶套法兰压盖，套管与锥形密封胶套型号按现场工作管口径选配，确保密封性，接口处采用双层密封设计（橡胶圈+防水胶）；
②井筒周边设加强板，以防止井室回填过程中上浮底板与井筒开裂分离，能够在酸碱、盐雾等恶劣环境下保持结构的完整与稳定。表面光滑无气泡，巴氏硬度≥40，壁厚均匀且最小壁厚不得低于8mm；
③井盖上预留通气孔（考虑防止杂物落叶进入井内，具体设计供应商自行设计），外展防进水功能（防晒、抗氧化做法），设内卡口、边缘外探不下弯形成开井握把。
4、成品水表井设计使用年限不低于30年。
（三）结构及尺寸要求
1、井体结构：（圆形结构）
总高度：H=1200mm*厚度≥8mm，井筒底部直径DN1200mm*高度880mm，收口尺寸为DN1200mm*DN700*高度320mm井口直径DN700m；
底座尺寸：长1455mm*宽1455mm*厚度10mm，底座大于井筒周边120mm，腋角设加强立板间隔180mm/块、加强立板尺寸为长100mm*宽120mm*厚度80mm。
盖板：玻璃钢材质，直径Ф800mm，井盖最小厚度≥8mm，考虑限位。
管道接口：接口法兰直径取决于内输水管口径（根据安装口径变化进行定制）
（四）性能指标参数：
力学性能：
环刚度≥5kN/m²，拉伸强度≥300MPa，变形量≤3%。
密封性：
注水试验：注满水24小时无渗漏。
耐腐蚀性：在丰富地下水及污水环境中长期稳定，设计寿命≥30年。
[image: ]（五）水表井外形图
（六）、其他标准
 1.乙方应当保证供货产品质量满足国家标准、行业标准及甲方要求的标准，保证供货产品无设计、制造和材料缺陷。
2.乙方应当保证供货产品已经获得有效授权进行销售，不会侵犯任何第三人的知识产权或其他合法权益。
3.乙方供应的产品必须符合抽检要求。若甲方组织抽检时，乙方提供的材料抽检不合格，抽检所代表批次的材料将无条件退回且相关检测、运输、拆装等一切费用均由乙方承担，乙方应重新供应合格的产品。若供应的产品再次抽检不合格，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的相关价款，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的相关损失。
4.甲方有权对出厂前的材料到厂家进行检查，乙方负责协调厂家配合。
六、运输、验收及方式
1.除合同另有规定外，乙方应自行、自费取得进入交货地点和为合同的实施所需通过的任何道路及其他交通设施的通行权，并交纳相应的费用。这部分费用包含在货物单价中，甲方不再另行支付。乙方应采取一切必要且合理的措施，避免各类运输车辆对进入现场或通往现场的任何公路、桥梁、隧道、涵洞及其他设施造成破坏或损坏。发生属于乙方责任的事故并造成通往交货现场的道路、桥梁、隧道、专用公路或其他设施损坏，以及人员受伤的，乙方应承担自费修复此类损坏以及由此引起的索赔、处罚、诉讼和其他费用，并保障甲方免于承担与此有关的任何责任和赔偿。
2.乙方应按合同条款中规定的时间、地点及方式按时交货，甲方对乙方交付的合同材料的数量进行清点核验后应签发交接检验单（附件三）。甲方签发交接检验单不代表对合同材料的接受，甲方有权进行后续的检验和验收。
验收前，乙方应提供检测报告、生产合格证等有关证明资料，否则甲方有权拒绝验收；验收时，双方对供货数量、质量、外观完整度等进行查看验收，经验收不符合合同约定及甲方使用要求的，甲方有权拒绝收货；甲方验收确认后，对于甲方现场验收时无法查看、无法发觉的质量问题，后期甲方仍有权要求乙方承担更换责任。甲方应在乙方完成送货后一个月内完成验收，逾期不验收或直接投入使用的，视为验收合格。 
3.因材料的质量问题发生争议时，由双方共同委托国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定为最终结论，双方应当接受。如检测合格，鉴定及样品费用由甲方承担；如检测不合格，鉴定及样品等费用由乙方承担，并承担退回、折价、赔偿等违约责任。
七、违约责任
1.乙方未能按合同约定的期限交货的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按逾期交货价值 2‰支付违约金，逾期超过 10 天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担逾期交货价值10%的违约金，逾期交货违约金不超过合同总价的5%。
2.如乙方提供的供货产品存在质量问题，甲方有权拒收并有权要求乙方在 7 天内进行更换，供货期不予顺延，由此产生的费用均由乙方承担，若乙方未能在甲方要求的时间内进行更换，则甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方应向甲方支付逾期未更换产品价值10%的违约金。
3.若乙方提供的供货货物侵犯第三人合法权益致使甲方遭受第三人索赔的，乙方应当负责处理并承担全部赔偿责任，且乙方应当采取补救措施，包括但不限于取得相关合法权利、使用同等功能的其他产品替代设备暂供甲方使用等，如最后证明乙方提供给甲方的货物确实存在侵犯第三方知识产权导致甲方无法继续使用的，甲方有权要求解除合同并要求乙方支付合同总价 20%的违约金，如给甲方造成的实际损失金额大于违约金的，乙方仍应承担两者之间的差额。
4.乙方在供货期间因运输、上下货中发生的安全、违章、货物损失等造成的一切经济损失均由其自行承担。
5.因乙方供货质量原因，导致甲方工程质量受损、工期延误以及发生安全隐患等所造成的甲方、乙方及第三人的人身及财产损失均由乙方承担。
6.若上述各项约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足，且上述任何一笔违约金，甲方有权从任何一笔甲方应付的款项中予以扣除。甲方损失范围包括甲方为维权或应对诉讼所支出的律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费等。
7.在乙方违约的情况下，如果乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或如果乙方未能履行合同约定的义务，乙方在甲方认可延长的时间内未能纠正其过失；甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。另外，甲方可以依其认为适当的条件和方法要求乙方提供与未交货物类似的替代货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责，而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
八、质保期及质保责任
1.乙方承诺质量保证期： 自【乙方交付全部货物且经甲方书面验收合格之日】起 2年或货到现场24个月，以先到为准，且不低于现行国家和地方法律法规规定的最低标准。
2.乙方应保证维修及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：
（1）除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后 7 小时内赶到现场并于 12 小时内解决。
（2）其他情况下，乙方须在甲方通知后24 小时内赶到现场，并于赶到现场之日起24 日内完成通知所涉及之报修项目。
（3）当乙方未按（1）、（2）条规定时间到场时， 甲方有权自行安排第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，如甲方对乙方有未结款项的，甲方有权在乙方未结款项中直接扣除（4）经乙方维修或甲方委托第三方维修后，该维修的部分保修期以甲方验收合格之日起重新起算。保修期内更换或维修的，该维修或更换的部分其保修期在更换或维修验收后重新起算。（5）因乙方逾期响应保修义务导致的甲方所有扣付事项，均无需征得乙方的认可。
九、索赔
1.除责任已由保险公司或运输部门承担之外，甲方有权根据乙方按检验标准自己检验的结果或双方委托的机构出具的质检证书向乙方提出索赔。
2.在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费以及为退回货物所需的其他必要费用。
（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担其一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同约定，相应延长修补或更改货物的质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7 天内，按照本合同约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权向乙方提出补偿要求。
十、延期
1.乙方应按照甲方规定的时间交付货物并提供服务。
2.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时安装调试完毕和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知书后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延期。
十一、保密
乙方在合同签订和/或履约过程中知悉或获取的甲方的任何资料、信息或商业秘密等，未经甲方同意不得向合同以外的任何第三方泄露，且不得用于本合同以外的其他任何目的，否则乙方应当对甲方承担违约责任，对甲方造成的损失承担全部赔偿责任。乙方应当严格要求并采取必要措施保证其工作人员履行本合同项下的保密义务。
十二、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十三、争端的解决
1.本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，由甲方所在地人民法院裁决。
2.甲方为维护权利支出的费用均由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费、保全费等。
十四、知识产权
1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其所有权、使用权，以及专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
2.乙方为执行本合同而提供的技术资料归甲方所有。
十五、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价为货物投保强制险，并为派往甲方服务的人员投保人身险、保险费用均由乙方负责。如果乙方没有办理上述保险，由此引起的一切损失应由乙方负担。
十六、不可抗力
1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。
十七、通知及送达

1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。
甲方联系人：刘凯，联系电话 18678885335，联系地址：中国（山东） 自由贸易试验区济南片区港源四路567 号一层
乙方联系人：           联系电话：              联系地址：
2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。
（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；
（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日内视为送达；
3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形，均不影响司法送达的效力。
4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。
十八、其他
1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方签字盖章确认，否则不发生本合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
2.未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务及基于本合同约定乙方享有的债权。
3.中标通知书、报价响应承诺文件及附件、采购文件及附件、所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、技术规范及详细技术指标、质量标准及规范等）均为本合同不可分割的有效组成部分。

           甲方（盖章）：山东水文水环境科技有限公司
法人或授权代理人（签字或盖章）：                    
     单位地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源四路
567 号一层                
联系电话：0531-82955782                             
开户银行：齐鲁银行济南科创金融中心支行                
银行账号：1176114000000013536                         

乙方（盖章）：                                         
法人或授权代理人（签字或盖章）：                    
单位地址：                                        
联系电话：                                        
开户银行：                                       

银行账号：                                 
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附件一：合同清单

	编号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	单价(元）
	合价(元)

	1
	城北工业园水表井
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	94
	
	

	2
	城东工业园水表井
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	61
	
	

	3
	临港工业园
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	20
	
	

	4
	小沙工业园
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	29
	
	

	合计
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附件二：
山东水文水环境科技有限公司（盖章）
	 物资需求通知单                   编号：        

	供货单位：山东水文水环境科技有限公司
	供货单位：

	收货联系人：刘凯
	供货单位收件人：

	收货人联系电话：18678885335
	供货人联系电话：

	通知日期：

	物资需求

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	需求时间
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



供货单位：                   年      月      日
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附件三：
物资材料交接检验单

	采购组织：
	山东水文水环境科技有限公司
	供货单位名称：
	

	采购合同编号：
	
	实际交货时间：
	
	订单日期：
	

	
	
	
	
	
	

	行号
	物料名称
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	物资到货验收单位盖章
	
	项目单位接收人签字： （签字/时间）
	
	供应商交付人：
（签字/时间）
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[bookmark: _Toc13647]附件四：

[bookmark: _Toc21742]廉政协议书

根据相关廉政建设的规定，为做好党风廉政建设，保证服务高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，山东水文水环境科技有限公司（  以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条 双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。
（二）严格遵守合同文件， 自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的
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费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的
27

移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条，依据有关规定记入其信用档案，并报上级主管部门给予乙方相应的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为双方签署之日起至本材料采购合同履行完毕之日止。
第七条 本合同作为傅疃河大曲河村处取水及管道敷设项目合同的附件，与咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条 本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：                            乙方：
法定代表人或授权代理人：         法定代表人或授权代理人：
年   月     日                           年    月     日


[bookmark: _Toc188638806][bookmark: _Toc15933][bookmark: _Hlk481497274][bookmark: _Hlk81665918]第五章  响应文件格式


	正本/副本




                           项目



响应文件


	
	

项目编号：                        
供应商名称：             （盖章）   
日    期：       年     月     日

[bookmark: _Toc25016][bookmark: _Toc188638807]附件1：报价函
报 价 函
[bookmark: _Toc179632810][bookmark: _Toc247085876][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc246996358][bookmark: _Toc246997101][bookmark: _Toc384743432][bookmark: _Toc385580319][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc384915849][bookmark: _Toc144974859]致：    （采购人）    
_________(供应商全称)授权_______(全权代表姓名)_____(职务、职称)为全权代表参加贵方组织的____________ (项目名称)（标包   ）的询比并按照询比文件的要求进行报价，项目编号为：____________。为此：
1、我方已详细审查全部询比文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方愿意以（大写）____________元/月（小写）____________元/月（税率   %）的最终报价按询比文件规定的条件和要求提供相应的服务，并承担相关的责任。
2、提供报价须知规定的全部报价文件正本一份，副本二份，电子版一份； 
3、保证遵守询比文件中的有关规定。
4、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
5、愿意向贵方提供任何与该项询比有关的数据、情况和技术资料。
6、本报价自报价截止日期起180天内有效。
7、与本询比有关的一切往来通讯请寄：
    
地址：____________________________________________________
邮编：____________　电话：____________　传真：____________

单位：                 (盖章)
法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)
           年    月     日

[bookmark: _Toc188638808]
1

[bookmark: _Toc28992]附件2：法定代表人身份证明、授权委托书
[bookmark: _Toc12057][bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc26187][bookmark: _Toc20557]法定代表人身份证明
供应商名称：                    
单位性质：                      
地址：                          
成立时间：       年    月    日
经营期限：                      
姓名：        性别：        年龄：        职务：        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
	

（附法定代表人身份证明复印件）





                             供应商：            （盖章）                
                   法定代表人：    （签字或盖章） 
                          日期：    年    月    日  


法人代表授权书
（采购人名称）:
本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权   （单位名称）   的   （姓名、职务）  为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的    (项目)   投标活动。授权代理人在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。
授权代理人无转委托权。特此委托。

	

（附授权代理人身份证明复印件）






供应商：            （盖章）
法定代表人：    （签字或盖章）
授权代理人：          （签字）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc188638809][bookmark: _Toc19507]附件3：资格证明文件

1、 [bookmark: _Toc186218220][bookmark: _Toc96292807][bookmark: _Toc77772756][bookmark: _Toc154595596][bookmark: _Toc188638810][bookmark: _Toc153553394][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc153365782][bookmark: _Toc179537208][bookmark: _Toc186736460][bookmark: _Toc77077256]基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	营业执照号
	

	注册资本
	

	成立日期
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	




2、 [bookmark: _Toc153553395][bookmark: _Toc179537209][bookmark: _Toc153365783][bookmark: _Toc154595597][bookmark: _Toc188638811][bookmark: _Toc186736461][bookmark: _Toc28553][bookmark: _Toc186218221]营业执照、资质证书
(1)营业执照或事业单位法人证书复印件。
(2)资质证书复印件。


3、 [bookmark: _Toc15894][bookmark: _Toc188638812][bookmark: _Toc186736462]近年完成的类似项目情况表
	年份
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：具体要求以资格条件及评审办法为准。


4、 [bookmark: _Toc186736463][bookmark: _Toc188638813][bookmark: _Toc273]响应承诺函

格式自拟，承诺不存在下列情形之一：
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；
(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
(4)与本采购项目的采购人同为一个法定代表人；
(5)与本采购项目的采购人存在控股或参股关系；
(6)被依法暂停或者取消投标资格；
(7)在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
(8)被国家市场监督管理总局在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；
(9)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
(10)法律法规规定的其他情形。


信用查询记录

附：信用中国、国家企业信用信息公示系统信用查询记录。


5、 [bookmark: _Toc186218224][bookmark: _Toc154595601][bookmark: _Toc3310][bookmark: _Toc153365787][bookmark: _Toc153553399][bookmark: _Toc186736464][bookmark: _Toc188638814][bookmark: _Toc179537213]其他资格证明文件
6、 
[bookmark: _Toc188638816][bookmark: _Toc7357][bookmark: _Toc488063996][bookmark: _Toc488646899]附件4：商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目名称：
	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、根据询比文件第四章“合同条款”填写本表，对不满足要求项需列出偏离。
2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。
3、如所有商务条款均无偏离，上表中注明“所有商务条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。
4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在商务条款偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合询比文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


[bookmark: _Toc188638817][bookmark: _Toc22421]附件5：技术偏离表
技术偏离表
项目名称：
	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、根据询比文件第五章“技术标准及要求”填写本表，对不满足要求项需列出偏离。
2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。
3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。
4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合询比文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。



[bookmark: _Toc23351][bookmark: _Toc188638818]附件6：详细的技术响应方案和服务承诺

技术标准

（一）引用标准
《纤维增强塑料化工设备技术规范》 HG/T 20696
《玻璃钢管和管件选用规定》 HG/T 21633
《给排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069
（二）材料及制造要求
1、基体材料：
树脂：耐腐蚀不饱和聚酯树脂（间苯型或乙烯基酯树脂），耐酸碱及污水腐蚀。
增强材料：无碱无捻直接纱，无碱玻璃纤维短切毡及无碱布，层间结合紧密无分层。添加剂：防紫外线老化胶衣树脂（整体涂刷，颜色常州天马海灰色）、抗紫外线剂（用于露天部分）。
2、成品水表井井底需要加大加厚，底板外径需要大于成品井井筒直径，并使用加强筋板进行固定，埋地覆土时给成品水表井向下的压力，防止因地下水丰富造成成品井上浮移位。
3、盖板及井体要求：收口一体式成品玻璃钢井壁厚均匀且最小壁厚不得低于8mm，盖板及井体外露部分必须添加防紫外线老化色糊，色糊添加量不得低于树脂含量的3%。
①接口法兰直径取决于内输水管口径，并配套相应口径密封胶套法兰压盖，套管与锥形密封胶套型号按现场工作管口径选配，确保密封性，接口处采用双层密封设计（橡胶圈+防水胶）；
②井筒周边设加强板，以防止井室回填过程中上浮底板与井筒开裂分离，能够在酸碱、盐雾等恶劣环境下保持结构的完整与稳定。表面光滑无气泡，巴氏硬度≥40，壁厚均匀且最小壁厚不得低于8mm；
③井盖上预留通气孔（考虑防止杂物落叶进入井内，具体设计供应商自行设计），外展防进水功能（防晒、抗氧化做法），设内卡口、边缘外探不下弯形成开井握把。
4、成品水表井设计使用年限不低于30年。
（三）结构及尺寸要求
1、井体结构：（圆形结构）
总高度：H=1200mm*厚度≥8mm，井筒底部直径DN1200mm*高度880mm，收口尺寸为DN1200mm*70mm*高度320mm井口直径DN700m；
底座尺寸：长1455mm*宽1455mm*厚度10mm，底座大于井筒周边120mm，腋角设加强立板间隔180mm/块、加强立板尺寸为长100mm*宽120mm*厚度80mm。
盖板：玻璃钢材质，直径Ф800mm，井盖最小厚度≥8mm，考虑限位。
管道接口：接口法兰直径取决于内输水管口径（根据安装口径变化进行定制）
（四）性能指标参数：
力学性能：
环刚度≥5kN/m²，拉伸强度≥300MPa，变形量≤3%。
密封性：
注水试验：注满水24小时无渗漏。
耐腐蚀性：在丰富地下水及污水环境中长期稳定，设计寿命≥30年。
[image: ]（五）水表井外形图
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附件8：报价清单
	编号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	单价(元）
	合价(元)

	1
	城北工业园水表井
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	94
	
	

	2
	城东工业园水表井
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	61
	
	

	3
	临港工业园
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	20
	
	

	4
	小沙工业园
	1.名称:φ1200玻璃钢水表井
2.检查井材质、规格:玻璃钢成品
3.其他:含接地、玻璃钢表台
	座
	29
	
	

	合计
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